Parsytec PowerXplorer e PARIX

Parsytec PowerXplorer e PARIX

ffl Hardware

ffl PARIX

– descrição – programação e uso – comunicação – topologias virtuais – ferramentas adicionais

PowerXplorer

A powerXplorer é composta por módulos. Cada módulo contém 4 nós, cada um com um MPC601 e um T805 MPC601 T805 SPECmarks 77 SPECint92 93 SPECfp92 MFLOPS 80 (64 bits) 160 (32bits) Memória Cache/interna 32Kb 4kb Compartilhada 32Mb

Local 4Mb Comunicação bandwidth total 8.8Mb/s px - ambiente do PARIX O script px gera um “ambiente instantâneo” para o PARIX, definindo as variáveis de ambiente e aceitando comandos especiais.

ffl run — executa um programa na PowerXplorer ffl nrm — administração e consulta ffl man — incluindo páginas específicas do PARIX ffl ancc — compilador c ffl f77 — compilador fortran px man Send .. página do manual .. px nrm -pc

Partition | Attributes | Default Entries
----------+------------+----------------
part_a | p4:m2x2 | max0
part_b | p4:m2x2 | max1
part_c | p4:m2x2 | max2
part_d | p4:m2x2 | max3
part_ab | p8:m2x4 | max0
          | | max1
part_cd | p8:m2x4 | max2
          | | max3
part_ac | p8:m4x2 | max0
          | | max2
part_bd | p8:m4x2 | max1
          | | max3
part_abcd | p16:m4x4 | max0
          | | max1
          | | max2
          | | max3

px nrm -pa

Partition | Used by | Since
----------+----------+-------------------------
part_a | part_ab |
part_b | part_ab |
part_c | * | Wed Nov 1 10:30:39 1995
part_d | * | Thu Aug 24 06:25:30 1995
part_ab | gubi@max | Tue Feb 27 09:48:57 1996
part_cd | * | Wed Nov 1 10:25:53 1995
part_ac | part_ab |
part_bd | part_ab |
part_abcd | part_ab |

px run -ap8 exm4.px

run : Requesting network by calling nrm.
run : Creating 2 * 4 descriptor by calling mkdesc.
run : Starting D-Server at max link 1.
run : Starting D-Server at max link 0.
Processor 0 is nr 0 in the ring
Processor 2 is nr 1 in the ring
Processor 4 is nr 2 in the ring
Processor 6 is nr 3 in the ring
Processor 7 is nr 4 in the ring
Processor 5 is nr 5 in the ring
Processor 3 is nr 6 in the ring
Processor 1 is nr 7 in the ring
Ring completed, 8 processors found
run : Returning network by calling nrm.
run : Terminating with result = 0.

No IME:

ffl Host : max.ime.usp.br

ffl PATH deve incluir : /local/parix/bin

ffl Ambiente gerado pelo script px ffl Para uso do PVM, o script é pvmpx A sugestão é criar um subdiretório parix. Exemplos podem ser vistos em :

/l/parix/guest[1-6]/*.c

#include <stdio.h>
#include <sys/root.h>
#include <sys/link.h>
int main (void)
{
  int myID, first, last, error;
  LinkCB_t *Link2You;
  float msg = 123456;
  myID = GET_ROOT()->ProcRoot->MyProcID;
  first = 0;
  last = GET_ROOT()->ProcRoot->nProcs-1;
  if( myID == first )
  Link2You = ConnectLink( last, 42, &error );
  if( myID == last )
  Link2You = ConnectLink( first, 42, &error );

  if( myID == first ) {
    printf ("Proc. %d sending %f\n", myID, msg);
    SendLink( Link2You, &msg, sizeof(msg) );
  }
  if( myID == last ) {
    RecvLink( Link2You, &msg, sizeof(msg) );
    printf("Proc. %d received %f\n", myID, msg );
  }
  return 0;
}

Outras ferramentas incluem o depurador detop e o monitorador de desempenho patop

Para executar:

run -a<partição> monitor [-h <host>] [-k <chave>]
detop [<opções do X>] [-k chave] -- <programa> <param.>
patop [-S settings] [-k chave] -- <programa> <param.>

O detop permite acompanhar e controlar a execução de cada thread ou conjunto de threads O patop apresenta várias medições em diversos formatos.