MAC-211 — Laboratório de Programação

EP1: o programa dump

Entrega: 08 de abril

Escreva, na linguagem de montagem do x86, o programa dump, que lê um arquivo da entrada padrão e joga na saída padrão uma “listagem hexadecimal” do conteúdo do arquivo. Exemplo:

$ dump <texto.txt
       0: 49 73 74 6f 20 65 27 20 75 6d 20 61 72 71 75 69 Isto e’ um arqui
      10: 76 6f 20 41 53 43 49 49 20 63 6f 6e 74 65 6e 64 vo ASCII contend
      20: 6f 20 74 72 65 73 20 28 30 33 29 20 6c 69 6e 68 o tres (03) linh
      30: 61 73 20 64 65 20 74 65 78 74 6f 2e 0a 43 61 64 as de texto..Cad
      40: 61 20 6c 69 6e 68 61 20 74 65 72 6d 69 6e 61 20 a linha termina
      50: 63 6f 6d 20 4c 46 20 28 30 78 30 61 29 2c 20 63 com LF (0x0a), c
      60: 6f 6e 66 6f 72 6d 65 20 61 20 63 6f 6e 76 65 6e onforme a conven
      70: 63 61 6f 20 75 73 61 64 61 20 65 6d 20 73 69 73 cao usada em sis
      80: 74 65 6d 61 73 20 55 6e 69 78 2e 0a 4e 75 6d 20 temas Unix..Num
      90: 73 69 73 74 65 6d 61 20 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 sistema Microsof
      a0: 74 20 61 73 20 6c 69 6e 68 61 73 20 74 65 72 6d t as linhas term
      b0: 69 6e 61 72 69 61 6d 20 63 6f 6d 20 43 52 20 28 inariam com CR (
      c0: 30 78 30 64 29 20 73 65 67 75 69 64 6f 20 64 65 0x0d) seguido de
      d0: 20 4c 46 2e 0a LF..

A saída do dump tem o seguinte formato:

• Para cada 16 bytes do arquivo listado temos uma linha da listagem.

• As colunas de 1 a 8 da listagem contém o deslocamento (em hexadecimal) do primeiro byte listado em cada linha com relação ao início do arquivo.

• As colunas de 11 a 57 da listagem contém a representação hexadecimal dos bytes listados em cada linha.

• As colunas de 61 a 76 da listagem mostram os mesmos bytes como caracteres ASCII, quando eles forem caracteres visíveis. Caracteres invisíveis (como CR e LF) aparecem como pontos (“.”). Considere como invisíveis os caracteres menores que 0x20 e os maiores ou iguais a 0x7f.

O programa será montado com o NASM e rodará sob o Linux, sem usar a libc. A entrada e a saída serão feitas através de chamadas diretas ao Linux (int 0x80).

O que voce deve entregar

• Através do panda: o arquivo dump.asm.

• Em papel: uma listagem (gerada pelo NASM) desse arquivo. Na correção será testado o executável gerado através dos comandos

nasm -f elf dump.asm
ld dump.o -e dump -o dump

(Note que o nome da função principal de seu programa deve ser dump.)